* 1. В таблице № 2. Требования к формированию размера лота внесены изменения в минимальный размер лота:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/н | Способ поставки | Код способа поставки | Минимальный размер лота |
|  | самовывоз автомобильным транспортом | А | 1 метр кубический, 1 метрическая тонна, 100 штук |
|  | доставка автомобильным транспортом Поставщика | П | 1 метр кубический, 1 метрическая тонна, 1. тук
 |

* 1. Дополнено Приложение №1 к Спецификации «Перечень биржевых товаров, допущенных к торгам в отделе «Строительные материалы» (с соответствующим изменением нумерации) следующими товарами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Кирпич строительный керамический пустотелый, утолщенный, 250\*120\*88 персиковый | ГОСТ 530-2012 | Кирпич-пустотелый-250-120-88-персиковый |
| 6 | Кирпич строительный керамический полнотелый, одинарный, 250\*120\*65 одинарный | ГОСТ 530-2012 | Кирпич-полнотелый-250-120-65-одинарный |
| 7 | Кирпич лицевой керамический пустотелый, утолщенный, 250\*120\*88 красный | ГОСТ 530-2012 | Кирпич-пустотелый-лицевой-250-120-88-красный |
| 8 | Кирпич лицевой керамический пустотелый, одинарный, 250\*120\*65 красный | ГОСТ 530-2012 | Кирпич-пустотелый-лицевой-250-120-65-одинарный |
| 9 | Стеновой керамический камень ЛСР М150-175 4,5НФ | ГОСТ 530-2012 | Стеновой-камень-М150-175-4,5НФ |
| 10 | Блок керамический POROTERM 30, Поризованный М200 | ГОСТ 530-2012 | Блок-керамический-М200-поризованный |
| 11 | Камень рядовой поризованный ЛСР 10,7 NF М-100 | ГОСТ 530-2012 | Камень-рядовой-поризованный-М100 |
| 12 | Камень рядовой керамический М150, 250\*120\*140 красный | ГОСТ 530-2012 | Камень-рядовой-керамический-М150-250\*120\*140 |
| 13 | Перемычки железобетонные, брусковые, 2ПБ-19-3-п, 1940\*120\*14-0, В22,5 | ГОСТ 984-84 | Перемычки-железобетонные, брусковые, 2ПБ-1940-120-140 |
| 14 | Балки железобетонные для кирпичных жилых и общественных зданий, Б32.38.22-6Т, 3200\*380\*220 В20 | ГОСТ 13579-781 | Балки-железобетонные-3200\*380\*220-В20 |
| 15 | Фундаментный блок сплошной 9-6-6-Т, 880\*600\*580, В15 | ГОСТ 13579-781 | Фундаментный-Блок-сплошной-880-600-580 |
| 16 | Блоки вентиляционные железобетонные, 2600\*800\*400, В20 | ГОСТ 17079-88 | Блоки-вентиляционные-железобетонные-2600-800-400 |

* 1. Дополнено Приложение № 2 «Перечень базисов поставки при способе поставки самовывоз автотранспортом» (с соответствующим изменением нумерации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д. 295, лит. АС (Троицкий Логопарк» | Логопарк |

* 1. Дополнено Приложение № 2а «Перечень базисов поставки при способе поставки самовывоз автотранспортом Поставщика» (с соответствующим изменением нумерации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д. 295, лит. АС (Троицкий Логопарк» | Логопарк |