|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос участника** | **Ответ Заказчика** |
| Просим уточнить точку росы осушителя ( С) согласно Опросного листа  №02-12/194 | В документации указана необходимая модель |
| Будут ли рассмотрены аналоги согласно Опросных листов-          №16ДР-2013-8.1;-          № 17.1-ДВМН-2013-ТПиР-8;-          № 01-ТЮМ-РЭН-2013, -          № 0ЭН-27-УСМН-2013-ТПиР;-          №02-12/194;-          №2013-ПМН-10. | Нет. |
|   Просим уточнить  «производительность» компрессорного оборудования, м3/мин. так, в Опросных листах: - №16ДР-2013-8.1 в п.1 указана  «производительность 30 м3/мин. «в п.11 –30 м3/час;  - № 17.1-ДВМН-2013-ТПиР.8 в п.12 указана «производительность 10,5 м3/час, имелось ввиду 10,5 м3/мин.;-№66-СЗМН-2013-ТПиР8.5 в п.16 указана «производительность 5,25 м3/час, имелось ввиду 5,25 м3/мин; №2013-ПМН-10 в п.11 указана  «производительность 5,25 м3/час, имелось ввиду 5,25 м3/мин.». | м3/мин |
| По опросному листу №2013-ПМН-10 подтверждаете ли Вы необходимость комплектации осушителем ( точка росы +3С) при отсутствии «Зимнего пакета». Под таким параметром как «влагозащищенность» имеется ввиду наличие кузова? | Да. |
| Просим уточнить комплектацию по опросному листу №16ДР-2013-8.1 п.14- входит осушитель и дополнительный топливный фильтр или нет? | Да. |
| По опросному листу №66-СЗМН-2013-ТПиР.8.5 просим уточнить необходимость комплектации компрессора предпусковым подогревателем двигателя (п.13) | Заводская комплектация |
| Просим уточнить характеристики по опросному листу МТНП 5.0000.13009-МТНП\_ГТП-500.001-ССЛ.ОЛ1: назначение изделия –осушка газовой смеси до указанных параметров, поэтому просим дополнительно указать входные параметры азотной смеси или получение из атмосферного воздуха азотной смеси с указанными параметрами? Категория размещения-помещения с  отоплением, продолжительность работы? | КСУ-5 «МИСТРАЛЬ» |
| Просим уточнить начальное и конечное давление (бар) воздуходувки согласно опросного листа №01-ТЮМ-РЭН-2013 | Воздуходувка 22ВФ-М-50-2,34-1,5-4 |
| Обязательно ли требование экологического класса двигателя Евро-3 в комплектации компрессорной станции ПКСД5,25Д (Опросные листы №26/13 ОТСиСТ и №66-СЗМН-2013.8.5), т.к. заводская комплектация не предусматривает двигатели данного класса. | Да. Если нет письменного обоснования завода. |
| Возможно ли предоставление конкурсных предложений попозиционно,                     или является ли лот делимым? | Лот неделимый. |
| Просим сообщить о возможности предоставления нами цены без указания НДС, а так же о возможной валюте платежа (евро, дол. США) | Только рубли |